3.2报价清单

|  |
| --- |
| **广州市财经商贸职业学校大坦沙校区直饮水设备采购项目** |
| 序 号 | 货物名称 | 具体技术参数要求 | 制造商名称 | 型号 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 反渗透设 备主机 | 1、额定产水量：≥ 2000L/h;2、设备产水浊度<0.20NTU;3、总大肠菌群不得检 出 ；4、达到《生活饮用水 水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001) 的要求 ；5、《涉及饮用水卫生 安全产品卫生许可批 件》6、连接管道及管件材质：不锈钢 | 山东禹家 | YJ-RO-I | 1 | 台 | 229100.00 | 229100.00 | 管道部分我司供货 材质： 316不 锈钢 |
| 2 | 纯净水无 菌水箱 | 1、规格参数：水箱容 积：≥1500L。2、材质：304不锈钢 | 大江 | 1.5T | 2 | 个 | 38185.00 | 76370.00 | 我司供货 材质： 316不 锈钢 |
| 3 | 原水箱 | 1、型号：2吨2、规格参数：水箱容积：≥2000L3、材质：304不锈钢 | 大江 | 2T | 1 | 个 | 9165.00 | 9165.00 | 我司供货 材质： 316不 锈钢 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 废水回收 水箱 | 1、型号：5吨2、规格参数：水箱容积：≥5000L3、材质：304不锈钢 | 大江 | 5T | 1 | 个 | 12218.00 | 12218.00 | 我司 供货 材质： 316不 锈钢 |
| 5 | 水位控制 器 | 1、规格：DN15/4-20ma2、功能：水箱补水液 位控制 | 国优 | 0-60kpa | 3 | 个 | 1220.00 | 3660.00 |  |
| 6 | 纯水供水泵 | 1、规格：约H:60mQ:5 立方2、过流部件：304不 锈钢 | 南方 | CDL4-9 | 2 | 台 | 13745.00 | 27490.00 |  |
| 7 | 纯水供水泵 | 1、规格：约H:50mQ:3 立方2、过流部件：304不 锈钢 | 南方 | CDL4-9 | 2 | 台 | 12982.00 | 25964.00 |  |
| 8 | 水位控制 器 | 1、规格：约4-20ma2、功能：压力控制 | 国优 | 0-60kpa | 4 | 个 | 1220.00 | 4880.00 |  |
| 9 | 原水加水泵 | 1、规格：约H:30mQ:5 立方 | 南方 | CHL8-30 | 1 | 台 | 6875.00 | 6875.00 |  |
| 10 | 过滤加压 水泵 | 1、规格：约H:30mQ:5 立方 | 南方 | CHL8-30 | 1 | 台 | 6875.00 | 6875.00 |  |
| 11 | 紫外灯 | 1、规格：40W(±5w) | 国优 | 40W | 2 | 支 | 455.00 | 910.00 |  |
| 12 | 过流式紫外灯 | 1、规格：25W(±5w) | 国优 | 25W | 2 | 支 | 9925.00 | 19850.00 |  |
| 13 | 流量计 | 1、规格：约DN32 | 国优 | DN32 | 4 | 个 | 1850.00 | 7400.00 |  |
| 14 | 臭氧发生器 | 1、装置形式：阀门 | 国优 | 10g | 1 | 台 | 5350.00 | 5350.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 机房紫外 灯 | 1、规格：40w(±5w) | 国优 | 40W | 5 | 套 | 305.00 | 1525.00 |  |
| 16 | 水质检测系统 | 1、TDS、CDO、PH、温 度、耗氧量 | 定制 | 定制 | 1 | 套 | 25200.00 | 25200.00 |  |
| 17 | RO-反渗 透膜 | 1、规格：ULP21-4040 2、有效膜面积≥100 (9.3)ft2(m2) | 汇通 | ULP21-4040 | 8 | 支 | 5500.00 | 44000.00 |  |
| 18 | 石英砂 (粗)≥ 350kg | 1、规格：饮用水安全 级别 | 国优 | 2-4mm | 1 | 批 | 4582.00 | 4582.00 |  |
| 19 | 石英砂 (细)≥ 350kg | 1、规格：饮用水安全 级别 | 国优 | 40-70目 | 1 | 批 | 4582.00 | 4582.00 |  |
| 20 | 椰壳活性 炭350kg | 1、规格：食品级800 碘 | 国优 | / | 1 | 批 | 3818.00 | 3818.00 |  |
| 21 | 保安过滤 器 | 1、规格：DN322、材质：304不锈钢 | 山东禹家 | D250 | 1 | 套 | 6875.00 | 6875.00 | 我司 供货 材质： 316不 锈钢 |
| 22 | 超滤过滤器 | 1、规格：≥20T | 国优 | 20T | 1 | 套 | 9925.00 | 9925.00 |  |
| 23 | 系统总电 箱 | 1、含空气开关、交流 接触器、按钮开关、运 行指示灯等电气元件， 2、制作安装辅材：电 线、电工胶布、线耳、 接线端子等，3、控制柜深化设计、 柜体制作、设备运输 等 ； | 定制 | / | 1 | 个 | 13750.00 | 13750.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 控制电箱 | 1、含空气开关、交流 接触器、继电器、按钮 开关、运行指示灯等电 气元件，2、电柜配备智能控制 模块，具备手自动控制 功能，配备多设备、多 时段定时控制、缺水保 护 等 ；3、具备远程监测、控 制功能，可对系统水位 进行远程监测，系统控 制 ；4、含控制柜深化设计、 柜体制作、运输至指定 位 置 ； | 定制 | / | 1 | 套 | 28250.00 | 28250.00 |  |
| 25 | 远程监测 控制箱 | 1、含空气开关、交流 接触器、继电器、按钮 开关、运行指示灯等电 气元件，2、电柜配备智能控制 模块，具备手自动控制 功能，配备多设备、多 时段定时控制、缺水保 护 等 ；3、具备远程监测、控 制功能，可对系统水位 进行远程监测，系统控 制 ；4、含控制柜深化设计、 柜体制作、运输至指定 位 置 ； | 定制 | / | 1 | 套 | 40500.00 | 40500.00 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 远传水表 | 1、规格：DN25 | 埃美 柯 | DN25 | 2 | 个 | 2290.00 | 4580.00 |  |
| 27 | 水压力表 | 1、规格：1.6Mpa2、材质：不锈钢 | 红旗 | DN15 | 4 | 个 | 305.00 | 1220.00 |  |
| 28 | 电磁阀 | 1、规格：DN25 | 埃美 柯 | DN25 | 2 | 个 | 685.00 | 1370.00 |  |
| 29 | 合计(含税) | 626284.00 |  |

备注：

1、投标总价已包含本项目所需的所有费用，包括但不仅限于设备、配件、运输、 调试、税费等全部费用。

2、本报价含税13%,若我方中标，可根据采购人实际要求开具所需发票。