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	序号
	名称
	规格(mm)
	材质
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	民族团结石榴造型（须提交完整外观造型图和立面图）
	约3160X3030mm
	1. 材质：不锈钢板，厚度约1.2mm；
2. 折弯成型工艺：数控折弯成型，保证造型线条流畅、角度精准，艺术锻造、焊接；
3. 表面处理与烤漆：采用碱性除油剂清洗，去除表面油污、杂质，机械打磨，烤白色油漆，漆膜均匀、无流挂、针孔、气泡、漏喷、色差等缺陷。
	9.5
	平方米
	880
	8360

	2
	石榴模型
	约800X600mm
	1. 材质：高密度泡沫，不易变形、抗压性良好；
2. 工艺：表皮喷点工艺，呈红底带斑点纹理；
3. 装饰部件：顶部带仿真花萼造型，PE 塑料 + 植绒/仿真纤维，与主体粘接牢固，植绒部分耐摩擦，不掉毛、不褪色；底部带仿真果蒂，表面哑光处理，还原真实石榴质感。
	150
	个
	37
	5550

	3
	石榴造型相框（须提交完整外观造型图和立面图）
	约6240X3000mm
	1. 不锈钢1.0框雕刻折弯造型激光切割打磨，艺术锻造、焊接、喷汽车；
2. 底约5mm透明亚克力+面约3mm瓷白亚克力；
	18.7
	平方米
	980
	18326

	4
	民族挂画
展示板
	约7012X3030mm
3174X1000mm
	1. 规格：厚度约8mm；
2. 基材层：竹炭粉添加量≥20%，木粉 / 钙粉填充，密度均匀、实心无空洞；
3. 碳晶增强层：添加碳晶纤维 / 石墨烯，提升板材韧性、抗冲击性与尺寸稳定性；
4. 表面装饰层：饰面木纹，采用PET高光亮膜 / 哑光膜、PVC 膜、UV 光固化涂层，色彩稳定，耐磨耐污；
5. 防火阻燃等级：燃烧性能B1 级，符合GB/T 20284-2006，燃烧增长速率指数≤250W/S，总放热量≤15MJ；
6. 胶水：环保胶水，符合国家环保标准。
	24.4
	平方米
	480
	11712

	5
	民族亚克力
字牌
	约2676X1200mm
	1. 底层透明亚克力： 约5mm；
2. 面层有色亚克力： 约3mm；
3. 工艺： 精雕切割，边缘光滑无毛刺；
4. 边缘：抛光均匀，无锯齿、无崩边；
	3.2
	平方米
	800
	2560

	6
	民族挂画（须提交完整外观造型图和立面图）
	约300X300mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. UV 过钢化片工艺：高精度高光300g/1440 dpi UV 打印+钢化处理，钢化后碎片符合安全玻璃标准；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	56
	块
	320
	17920

	7
	水纹装饰带
	约7012X415mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. UV过钢化片工艺：高精度高光300g/1440 dpi UV 打印+钢化处理，钢化后碎片符合安全玻璃标准。
	3
	平方米
	750
	2250

	8
	文化挂框
	约2890X2450mm
	1. 板材厚度：约3.0mm氟碳铝单板；
2. 雕刻工艺：数控精雕 / 激光雕刻，雕刻边缘光滑，无毛刺；
3. 表面处理：雕刻区域与板面同步喷涂，颜色、光泽一致，底漆 + 面漆 + 清漆（三涂三烤）。
	8.5
	平方米
	980
	8330

	9
	文化主题
迷你发光字
	约470X980mm
	1. 字壳+面板材质：高精度迷你字专用亚克力板精雕成型，边缘倒角，无毛刺、崩边，厚度约 18mm，白色面贴不锈钢烤漆片，喷哑光漆，白色底；
2. 底板部分：导光亚克力板，厚度约6mm；
3. 光源：LED 光源模组，侧面和底发光，内装白灯，光线均匀柔和。
	8
	个
	350
	2800

	10
	铁艺装饰
	约120X1000mm
	1. 功率：48W
2. 工艺：铁艺磨砂喷漆
3. PMMA高透光率灯罩
4. 色温：4000K
5. 频闪：无频闪
	6
	条
	380
	2280

	11
	序言展示柜
	约2874X2620X400mm
	1. 钢架结构，镀锌管2*2；
2. 采用约9~12mm 厚环保阻燃木质饰面板，板面平整、无变形、无开裂；
3. 油漆：采用环保油漆，经过三底一面，油漆工序，色泽均匀。
	7.5
	平方米
	780
	5850

	12
	序言浮雕牌
	约2874X2470mm
	1. 宣绒布高精度UV，表面绒感细腻，哑光质感，无反光，视觉柔和，不易变形；
2. 采用 约2mm高分子浮雕材料，立体凸起，边缘清晰，高度均匀，增强视觉层次与庄重感。
	7
	平方米
	950
	6650

	13
	主题展示架（须提交完整外观造型图和立面图）
	约4500X2620X450mm
	1. 钢架结构，镀锌管2*2；
2. 采用约9~12mm 厚环保阻燃木质饰面板，板面平整、无变形、无开裂；
3. 油漆：采用环保油漆，经过三底一面，油漆工序，色泽均匀。
	11.8
	平方米
	900
	10620

	14
	泡沫雕刻字（须提交完整外观造型图和立面图）
	约3800X490mm
	1. 主体：约50mm 高密度泡沫板雕刻机切割成型，字体轮廓完整，棱角清晰，无缺角、变形；
2. 正面面板：约1mm 瓷白面板，无划痕、污渍、色差；
3. 侧面 / 背面涂层：侧面、背面先刷涂1道防锈 底漆，再刷涂 2 道红色面漆，侧面 / 背面红漆均匀，无漏底、流挂。
	6
	个
	450
	2700

	15
	艺术花样
造型（须提交完整外观造型图和立面图）
	约680X1820mm
	1. 板材厚度：约3.0mm氟碳铝单板；
2. 雕刻工艺：数控精雕 / 激光雕刻，雕刻边缘光滑，无毛刺；
3. 表面处理：雕刻区域与板面同步喷涂，颜色、光泽一致，底漆 + 面漆 + 清漆（三涂三烤）。
	24
	个
	180
	4320

	16
	弧形方通
	约40X200X2520mm
	1. 四面铝方通铝合金型材，通过热挤压成型，具备强度高、刚性好、不易变形，
2. 壁厚：约0.8mm厚铝方通；
3. 表面处理：喷粉；
4. 镀锌管，厚度 约1.0 mm。
	23
	条
	450
	10350

	17
	装饰字（须提交完整外观造型图和立面图）
	约190X160mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440dpi打印，画面使用约10mm高密度结皮板面过UV，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味，中间用铁片隔起来；
2. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	177
	个
	90
	15930

	18
	圆形艺术造型
	约3260X3260mm
	1. 钢架结构，镀锌管2*2；
2. 采用约9~12mm 厚环保阻燃木质饰面板，板面平整、无变形、无开裂；
3. 油漆：采用环保油漆，经过三底一面，油漆工序，色泽均匀。
	10.6
	平方米
	780
	8268

	19
	圆形展示架
	约1400X1400mm
	1. 钢架结构，镀锌管2*2；
2. 采用约9~12mm 厚环保阻燃木质饰面板，板面平整、无变形、无开裂；
3. 油漆：采用环保油漆，经过三底一面，油漆工序，色泽均匀。
	2
	平方米
	900
	1800

	20
	软膜灯布
	约1400X1400mm
	1. UV软膜布：采用高品质 PVC 环保软膜，色彩还原度高，高清 UV 喷绘；
2. 扣边条：与软膜无缝卡合，韧性强、不易断裂，卡扣咬合紧密，画面无褶皱、无翘边；
3. 发光灯片：整体发光均匀，无暗区、无光斑，画面色彩清晰。
	2
	平方米
	980
	1960

	21
	洽淡休闲桌
	约700X700X750mm
	1. 桌面材质：约12mm 高品质加厚岩板，圆弧收边，光滑无毛刺，避免刮蹭；
2. 支架与底盘材质：碳素钢烤漆，表面处理：白色静电喷塑；
3. 底盘设计：加大加重圆形底盘，确保整体重心稳定，不摇晃，承重性能承重性能好；
4. 五金配件：作防锈、防腐处理。
	1
	张
	900
	900

	22
	洽淡休闲椅
	约520X500X770mm
	1. 座背主体材质：环保 PP，纯白色，表面哑光处理，无明显色差、流痕、气泡；
2. 金属支架材质：五金碳素钢脚，承重性能好，无松动、变形； 脚垫：底部配置防滑耐磨硅胶脚垫，防滑降噪，保护地面；
3. 坐垫材质：高密度回弹海绵+西皮坐垫；
4. 五金配件：作防锈、防腐处理。
	2
	张
	680
	1360

	23
	空间异形沙发
	约220*110*42/72
	1. 内部结构：选用木材及夹板，经高温烘干，含水率9%～12%，扶手纹理颜色相对称，海绵采用高密度海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。座垫采用（50kg/立方米）高密度海绵，软硬适中分六节做；
2. 辅料：采用PU阻燃成型高密度海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击；
3. 不锈钢钛金脚：耐腐蚀，不生锈，称重能力强，烤漆工艺；
4. 五金配件：作防锈、防腐处理。
	1
	张
	5750
	5750

	24
	篇章一
展示柜
	约1600X2620X400mm
	1. 钢架结构，镀锌管2*2；
2. 采用约9~12mm 厚环保阻燃木质饰面板，板面平整、无变形、无开裂；
3. 油漆：采用环保油漆，经过三底一面，油漆工序，色泽均匀。
	4.2
	平方米
	780
	3276

	25
	篇章一
宣传挂画
	约1600X2470mm
	1. 高克重宣绒布+高精度 UV 微喷印刷，表面绒感细腻，哑光质感，无反光，视觉柔和庄重；
2. 约2mm 浮雕工艺，环保高分子浮雕材料，边缘倒角处理，触感圆润不刮手；
3. 10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi UV打印+钢化膜处理，符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
4. 底约5mm透明亚克力+面约3mm有色水晶字。
	4
	平方米
	950
	3800

	26
	标题发光字A
	约1308X433mm
	1. 字壳+面板材质：高精度迷你字专用亚克力板精雕成型，边缘倒角，无毛刺、崩边，厚度 约18mm，白色面贴不锈钢烤漆片，喷哑光漆，白色底；
2. 底板部分：导光亚克力板，厚度约6mm；
3. 光源：LED 光源模组，侧面和底发光，内装白灯，光线均匀柔和。
	12
	个
	240
	2880

	27
	异形展示柜
	约8043X2620X400mm
	1. 钢架结构，镀锌管2*2；
2. 采用约9~12mm 厚环保阻燃木质饰面板，板面平整、无变形、无开裂；
3. 油漆：采用环保油漆，经过三底一面，油漆工序，色泽均匀。
	21
	平方米
	780
	16380

	28
	异形宣传栏
	约5623X1300mm
	1. 钢架结构，镀锌管2*2；
2. 采用约9~12mm 厚环保阻燃木质饰面板，板面平整、无变形、无开裂；
3. 油漆：采用环保油漆，经过三底一面，油漆工序，色泽均匀；
4. 上下粘一圈4000k发光灯带。
	7.3
	平方米
	880
	6424

	29
	历史
宣传挂画
	约5623X1300mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. UV过钢化片工艺：高精度高光300g/1440 dpi UV打印+钢化处理，钢化后碎片符合安全玻璃标准；
3. 底约5mm透明亚克力+面约3mm有色水晶字；
4. UV 彩白超透贴，画面无气泡、无起皱；
5. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	7.3
	平方米
	950
	6935

	30
	篇章二
异形柜（须提交完整外观造型图和立面图）
	约3047X2620X400mm
	1. 钢架结构，镀锌管2*2；
2. 采用约9~12mm 厚环保阻燃木质饰面板，板面平整、无变形、无开裂；
3. 油漆：采用环保油漆，经过三底一面，油漆工序，色泽均匀。
	8
	平方米
	900
	7200

	31
	标题发光字B
	约372X715mm
	1. 字壳+面板材质：高精度迷你字专用亚克力板精雕成型，边缘倒角，无毛刺、崩边，厚度 约18mm，白色面贴不锈钢烤漆片，喷哑光漆，白色底；
2. 底板部分：导光亚克力板，厚度约6mm；
3. 光源：LED 光源模组，侧面和底发光，内装白灯，光线均匀柔和。
	8
	个
	230
	1840

	32
	篇章二
宣传栏
	约2847X2405mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. UV 过钢化片工艺：高精度高光300g/1440 dpi UV 打印+钢化处理，钢化后碎片符合安全玻璃标准；
3. 底约5mm透明亚克力+面约3mm有色水晶字；
4. UV 彩白超透贴，画面无气泡、无起皱；
5. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	6.8
	平方米
	950
	6460

	33
	建筑装饰
	约2000X875mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. UV 过钢化片工艺：高精度高光300g/1440 dpi UV 打印+钢化处理，钢化后碎片符合安全玻璃标准（无尖锐碎片）；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	1.8
	平方米
	750
	1350

	34
	篇章三
异形柜（须提交完整外观造型图和立面图）
	约7493X2620X400mm
	1. 钢架结构，镀锌管2*2；
2. 采用约9~12mm 厚环保阻燃木质饰面板，板面平整、无变形、无开裂；
3. 油漆：采用环保油漆，经过三底一面，油漆工序，色泽均匀。
	19.6
	平方米
	900
	17640

	35
	标题发光字C
	约162X710mm
	1. 字壳+面板材质：高精度迷你字专用亚克力板精雕成型，边缘倒角，无毛刺、崩边，厚度 约18mm，白色面贴不锈钢烤漆片，喷哑光漆，白色底；
2. 底板部分：导光亚克力板，厚度约6mm；
3. 光源：LED 光源模组，侧面和底发光，内装白灯，光线均匀柔和。
	4
	个
	230
	920

	36
	篇章三
宣传挂画
	约2513X2520mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. UV 过钢化片工艺：高精度高光300g/1440 dpi UV 打印+钢化处理，钢化后碎片符合安全玻璃标准；
3. 底约5mm透明亚克力+面约3mm有色水晶字；
4. UV 彩白超透贴，画面无气泡、无起皱；
5. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	6.3
	平方米
	950
	5985

	37
	挂式文化
宣传栏
	约6000X900mm
	1. 钢架结构，镀锌管2*2；
2. 采用约9~12mm 厚环保阻燃木质饰面板，板面平整、无变形、无开裂；
3.油漆：采用环保油漆，经过三底一面，油漆工序，色泽均匀。
	5.4
	平方米
	780
	4212

	38
	篇章三
宣传栏
	约6000X900mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi UV打印+钢化膜处理，符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 底约5mm透明亚克力+面约3mm有色水晶字；
3. UV 彩白超透贴，画面无气泡、无起皱；
4. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	5.4
	平方米
	950
	5130

	39
	长城建筑
装饰
	约7493X1075mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. UV 过钢化片工艺：高精度高光300g/1440 dpi UV 打印+钢化处理，钢化后碎片符合安全玻璃标准；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	8
	平方米
	750
	6000

	40
	作品展示柜
	约4500X2620*450mm
	1. 钢架结构，镀锌管2*2；
2. 采用约9~12mm 厚环保阻燃木质饰面板，板面平整、无变形、无开裂；
3.油漆：采用环保油漆，经过三底一面，油漆工序，色泽均匀。
4. 约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi UV打印+钢化膜处理，符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味。
	11.8
	平方米
	950
	11210

	41
	作品展示盒A
	约1600X400X200mm
（2套）
	1. 采用E1级厚度约18-25mm多层实木板，经热压成形；
2. 油漆采用半开放+烤漆两种工艺处理；
3. 发光：LED 灯带，4000K，实现均匀面发光。
	3.2
	米
	950
	3040

	42
	作品展示盒B
	约900X400X200mm
（2套）
	1. 采用E1级厚度约18-25mm多层实木板，经热压成形；
2. 油漆采用半开放+烤漆两种工艺处理；
3. 发光：LED 灯带，4000K，实现均匀面发光。
	1.8
	米
	950
	1710

	43
	作品展示盒C
	约2600X400X200mm
	1. 采用E1级厚度约18-25mm多层实木板，经热压成形；
2. 油漆采用半开放+烤漆两种工艺处理；
3. 发光：LED 灯带，4000K，实现均匀面发光。
	2.6
	米
	950
	2470

	44
	作品展示
	约970X215mm
	1. 15mmPVC板雕刻造型UV；
2. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	4
	个
	160
	640

	45
	展示储物台A（须提交完整外观造型图和立面图）
	约800X500X350mm
（2套）
	1. 采用E1级环保板材中密度纤维板钉装，白色烤漆面，不易掉漆变色，经久耐用，特殊防滑处理，更加稳固安全实用方便擦洗，不易变形。
2. 万向滑轮，静音顺滑，自由移动，方便便捷，承重耐用，外表美观，防腐防锈承重加大不易断裂，坚固耐磨，轮子PVC双滚珠轴承。
3. 技术标准及重要技术参数:
中密度纤维板符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。
	3.4
	平方米
	750
	2550

	46
	展示储物台B
	约1000X600X350mm
（3套）
	1. 采用E1级环保板材中密度纤维板钉装，白色烤漆面，不易掉漆变色，经久耐用，特殊防滑处理，更加稳固安全实用方便擦洗，不易变形。
2. 万向滑轮，静音顺滑，自由移动，方便便捷，承重耐用，外表美观，防腐防锈承重加大不易断裂，坚固耐磨，轮子PVC双滚珠轴承。
3. 技术标准及重要技术参数:
中密度纤维板符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。
	7
	平方米
	750
	5250

	47
	展示储物台C（须提交完整外观造型图和立面图）
	约600X900X350mm
（2套）
	1. 采用E1级环保板材中密度纤维板钉装，白色烤漆面，不易掉漆变色，经久耐用，特殊防滑处理，更加稳固安全实用方便擦洗，不易变形。
2. 万向滑轮，静音顺滑，自由移动，方便便捷，承重耐用，外表美观，防腐防锈承重加大不易断裂，坚固耐磨，轮子PVC双滚珠轴承。
3. 技术标准及重要技术参数:
中密度纤维板符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。
	4.3
	平方米
	750
	3225

	48
	展示储物台D
	约800X600X350mm
	1. 采用E1级环保板材中密度纤维板钉装，白色烤漆面，不易掉漆变色，经久耐用，特殊防滑处理，更加稳固安全实用方便擦洗，不易变形。
2. 万向滑轮，静音顺滑，自由移动，方便便捷，承重耐用，外表美观，防腐防锈承重加大不易断裂，坚固耐磨，轮子PVC双滚珠轴承。
3. 技术标准及重要技术参数:
中密度纤维板符合 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。
	1.9
	平方米
	750
	1425

	49
	篇章四
展示柜
	约2974X2520mm
	1. 钢架结构，镀锌管2*2；
2. 采用约9~12mm 厚环保阻燃木质饰面板，板面平整、无变形、无开裂；
3. 油漆：采用环保油漆，经过三底一面，油漆工序，色泽均匀；
4. UV 彩白超透贴，画面无气泡、无起皱。
	7.5
	平方米
	950
	7125

	50
	主标题牌
	约500X1500mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi UV打印+钢化膜处理，符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 底约8mm透明亚克力+面约3mm有色水晶字；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分:自由发泡法》标准检验要求。
	1
	项
	980
	980

	51
	小标题
亚克力字
	约650X145mm
	1. 底层透明亚克力： 约8mm；
2. 面层有色亚克力： 约3mm；
3. 工艺： 精雕切割，边缘光滑无毛刺
4. 边缘：抛光均匀，无锯齿、无崩边；
	4
	个
	60
	240

	52
	内版
亚克力字
	约1800X140mm
	1. 底层透明亚克力： 约8mm；
2. 面层有色亚克力： 约3mm；
3. 工艺： 精雕切割，边缘光滑无毛刺；
4. 边缘：抛光均匀，无锯齿、无崩边；
	3
	套
	550
	1650

	53
	装饰挂画
	约320X210mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. UV 过钢化片工艺：高精度高光300g/1440 dpi UV 打印+钢化处理，钢化后碎片符合安全玻璃标准；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	15
	块
	100
	1500

	54
	不锈钢字
	约1400X305mm
	1. 拉丝不锈钢字主体：采用304拉丝不锈钢，拉丝纹理均匀，无明显划痕、色差，表面粗糙度 Ra ≤ 0.8μm，激光精密切割字面，数控折弯围边，字壳深度约80mm；
2. PVC 板封底：采用硬质 PVC 结皮发泡板，与字壳内壁颜色协调，无明显翘曲、变形；
3. 焊接与打磨：字壳拼接焊缝饱满、无虚焊、漏焊，打磨后焊缝处与字面拉丝纹理无缝衔接，目视无明显焊痕；
4. 防水密封：字壳与 PVC 板接缝处打中性硅酮耐候密封胶，胶缝均匀、连续，无气泡、断缝，确保户外防水；
5. 外观精度：文字轮廓清晰，字面平整，无凹陷、鼓包，整体色泽一致，无氧化斑点、锈蚀痕迹。
	4
	个
	540
	2160

	55
	艺术石灯笼
	约400X400X1200mm
	1. 精选天然青石，环保无污染，哑光仿古面，触感粗糙自然；
2. 成型工艺：整体手工雕刻 + 分段拼接（底座、柱身、灯室、顶盖、宝顶），拼接处采用石材专用环保胶粘接，强度不低于石材本体。
3. 雕刻精度：线条流畅清晰，纹饰（如卷草纹、宝顶纹、窗格纹）深度均匀。
	1
	套
	4200
	4200

	56
	民族宣传栏（须提交完整外观造型图和立面图）
	约4300X3660mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi打印，画面使用约8mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 底约8mm透明亚克力+面约3mm有色水晶字；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分:自由发泡法》标准检验要求。
	15.7
	平方米
	950
	14915

	57
	分标题牌
	约200X1050mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440dpi UV打印+钢化膜处理，符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 底约5mm透明亚克力+面约3mm有色水晶字；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	1
	项
	750
	750

	58
	石榴造型（须提交完整外观造型图和立面图）
	约2350X1600mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi UV打印+钢化膜处理，符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 底约5mm透明亚克力+面约3mm有色水晶字；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	3.8
	平方米
	950
	3610

	59
	石榴装饰
	约1800X1150mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. UV 过钢化片工艺：高精度高光300g/1440 dpi UV 打印+钢化处理，钢化后碎片符合安全玻璃标准；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	2
	平方米
	750
	1500

	60
	文化宣传框（须提交完整外观造型图和立面图）
	约2400X800mm
（3套）
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi打印，画面使用约8mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 底约5mm透明亚克力+面约3mm有色水晶字；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	5.8
	平方米
	950
	5510

	61
	和平鸽
	约1070X950mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. UV 过钢化片工艺：高精度高光300g/1440 dpi UV 打印+钢化处理，钢化后碎片符合安全玻璃标准；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	1
	项
	600
	600

	62
	花纹装饰
	约10200X385mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. UV 过钢化片工艺：高精度高光300g/1440 dpi UV 打印+钢化处理，钢化后碎片符合安全玻璃标准；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	3.9
	平方米
	750
	2925

	63
	民族宣传
展示架
	约15000X200mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. UV 过钢化片工艺：高精度高光300g/1440 dpi UV 打印+钢化处理，钢化后碎片符合安全玻璃标准；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	15
	米
	350
	5250

	64
	民族文化宣传栏A（须提交完整外观造型图和立面图）
	约2150X1150mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi打印，画面使用约8mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	2.5
	平方米
	950
	2375

	65
	民族文化宣传栏B（须提交完整外观造型图和立面图）
	约2380X1050mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi 打印，画面使用约8mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	2.5
	平方米
	950
	2375

	66
	民族文化宣传栏C（须提交完整外观造型图和立面图）
	约1600X815mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi 打印，画面使用约8mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	1.3
	平方米
	950
	1235

	67
	民族文化宣传栏D
	约2600X1280mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi 打印，画面使用约8mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	3.3
	平方米
	950
	3135

	68
	大星星装饰
	约1050X1000mm
	1. 约12mm聚酯纤维吸音板CNC 精雕星星造型，边缘倒棱处理，无毛刺、无崩边；
2. 防火阻燃等级：燃烧性能B1 级，符合GB/T 20284-2006，燃烧增长速率指数≤120W/S，总放热量≤7.5MJ；
3. 鱼丝线强力高，拉力强，表面光滑，耐磨，颜色多样，线材结实。
4. 技术标准及重要技术参数:
聚酯纤维吸音板符合GB/T 17657-2013 4.59《甲醛释放量》；GB/T 20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》；GB/T 8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》；GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》标准检验要求。
	5
	个
	750
	3750

	69
	小星星装饰
	约630X600mm
	1. 约12mm聚酯纤维吸音板CNC 精雕星星造型，边缘倒棱处理，无毛刺、无崩边；
2. 防火阻燃等级：燃烧性能B1 级，符合GB/T 20284-2006，燃烧增长速率指数≤120W/S，总放热量≤7.5MJ；
3. 鱼丝线强力高，拉力强，表面光滑，耐磨，颜色多样，线材结实。
4. 技术标准及重要技术参数:
聚酯纤维吸音板符合GB/T 17657-2013 4.59《甲醛释放量》；GB/T 20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》；GB/T 8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》；GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》标准检验要求。
	16
	个
	250
	4000

	70
	艺术廊架造型展示架（须提交完整外观造型图和立面图）
	约2580X2740mm
（3套）
	1. 不锈钢1.0框雕刻折弯造型激光切割打磨，艺术锻造、焊接、喷汽车，UV印刷图文；
2. 底约5mm透明亚克力+面约3mm瓷白亚克力。
	39
	平方米
	960
	37440

	71
	画卷海报
	约2260X740mm
	1. 面材：户外专用白底 PVC 背胶；
2. 胶层：可移水性亚克力胶，粘贴后可移除，不损伤基材、不留残胶；
3. 表面处理：覆户外哑光保护膜（哑膜），不反光护眼，防水、防刮、防污、耐轻微摩擦。
	6
	块
	350
	2100

	72
	柱子造型
装饰（须提交完整外观造型图和立面图）
	约350X2300mm
	1. 板材厚度：约3.0mm氟碳铝单板；
2. 雕刻工艺：数控精雕 / 激光雕刻，雕刻边缘光滑，无毛刺；
3. 表面处理：雕刻区域与板面同步喷涂，颜色、光泽一致，底漆 + 面漆 + 清漆（三涂三烤）。
	72
	套
	600
	43200

	73
	企业导师
画框
	约380X290mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi 打印，画面使用约8mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 约5mm瓷白亚克力字；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	23
	个
	240
	5520

	74
	学生导师
画框
	约350X410mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi 打印，画面使用约8mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 约5mm瓷白亚克力字；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	22
	个
	315
	6930

	75
	专业导师
画框
	约285X380mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi 打印，画面使用约8mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 约5mm瓷白亚克力字；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	18
	个
	238
	4284

	76
	管理团队
画框
	约280X460mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi 打印，画面使用约8mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 约5mm瓷白亚克力字；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	7
	个
	280
	1960

	77
	教师风采标牌
	约1980X225mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi 打印，画面使用约8mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 约5mm瓷白亚克力字；
3. 技术标准及重要技术参数:
PVC发泡板符合QB/ T2463.1-2018《硬质聚氯乙烯低发泡板材第1部分：自由发泡法》标准检验要求。
	1
	套
	950
	950

	78
	瞳心圆（须提交完整外观造型图和立面图）
	约2200X1570mm
	1. 材质：不锈钢板，厚度约1.2mm；
2. 折弯成型工艺：数控折弯成型，保证造型线条流畅、角度精准，艺术锻造、焊接；
3. 表面处理与烤漆：采用碱性除油剂清洗，去除表面油污、杂质，机械打磨，烤油漆，漆膜均匀、无流挂、针孔、气泡、漏喷、色差等缺陷。
	3.5
	平方米
	980
	3430

	79
	365期
	约1300X320mm
	1. 板材厚度：约3.0mm氟碳铝单板；
2. 雕刻工艺：数控精雕 / 激光雕刻，雕刻边缘光滑，无毛刺；
3. 表面处理：雕刻区域与板面同步喷涂，颜色、光泽一致，底漆 + 面漆 + 清漆（三涂三烤）；
4. 底约5mm透明亚克力+面约3mm瓷白亚克力字；
	1
	套
	950
	950

	80
	地板胶
	约8630X6247mm
	1. 总厚度：约2mm；
2. 耐磨层厚度：约0.35毫米；
3. 产品结构：耐磨层 + 印刷装饰层 + 稳定基层 + 弹性缓冲层（复合型结构）。
	54
	平方米
	160
	8640

	81
	桌子
	约700X700X750mm
	1. 桌面：铁架工艺镀锌铁，边缘卷边处理，防止割手，表面平整；
2. 桌腿：上窄下宽桌腿既有特色也能够稳固桌子放置，不容易晃动，焊缝打磨平整，光滑无毛刺；
3. 表面处理：酸洗磷化除锈，静电粉末烤漆，表面均匀、无流挂、无漏喷、无气泡、涂层无脱落、无裂纹。
	1
	套
	950
	950

	82
	椅子
	约530X520X800mm
	1. 椅架：铁架工艺镀锌铁；
2. 扶手：材质同椅架，与椅架一体焊接，打磨光滑无毛刺；
3. 表面处理：酸洗磷化除锈，静电粉末烤漆，表面均匀、无流挂、无漏喷、无气泡、涂层无脱落、无裂纹。
	2
	套
	550
	1100

	83
	太阳伞
	约2700mm
	1. 伞面材质：加厚色织涤纶布，色牢度高，耐晒不易褪色；
2. 伞骨结构：8 根加粗铁杆伞骨结构支架，伞面不易变形，结实牢固；
3. 伞杆：采用铝合金材质，防水不易生锈，稳固耐用；
4. 手摇把手：ABS把手 升降装置，上下推动可调节伞面垂直高度，轻松省力，顺时针开伞，逆时针收伞；
5. 底座：可注水 / 灌沙升级加大加厚ABS底座，承重力更强，滑轮水箱，方便移动，抗风性能强。
	1
	套
	940
	940

	84
	花箱
	约1160X850X325mm
	1. 主体材质：镀锌板，厚度约0.8mm
2. 折弯成型工艺：经高温热浸镀锌工艺成型，保证造型线条流畅、角度精准，艺术锻造、焊接；
3. 表面处理与烤漆：采用碱性除油剂清洗，去除表面油污、杂质，机械打磨，烤油漆，漆膜均匀、无流挂、针孔、气泡、漏喷、色差等缺陷（一道底漆两道面漆）。
	3
	套
	950
	2850

	85
	一带一路文化走廊装饰A
	约3070X850mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi打印，画面使用约10mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 底约5mm透明亚克力+面约3mm有色水晶字。
	2.6
	平方米
	750
	1950

	86
	一带一路文化走廊装饰B
	约5600X1150mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi打印，画面使用约10mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味。
	6.4
	平方米
	750
	4800

	87
	丝绸之路文化走廊装饰A
	约5880X1150mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi打印，画面使用约10mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味。
	6.8
	平方米
	750
	5100

	88
	丝绸之路文化走廊装饰B
	约6000X1300mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi打印，画面使用约10mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味。
	7.8
	平方米
	750
	5850

	89
	丝绸之路文化走廊装饰C
	约4800X1000mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi打印，画面使用约10mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味。
	4.8
	平方米
	750
	3600

	90
	装饰画
	约1025X1025mm
	1. 采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. UV过钢化片工艺：高精度高光300g/1440 dpi UV 打印+钢化处理，钢化后碎片符合安全玻璃标准。
	5
	套
	850
	4250

	91
	节约用水牌
	约680X785mm
	1. 底板采用约10mm高密度哑光PVC发泡板，机器雕刻，高精度高光300g/1440 dpi打印，画面使用约10mm高密度结皮板面过uv+钢化膜处理，整体打胶固定底板，主体上标准符合国标6P环保标准，弹性模量可达1500-3000MPa新国标E1级耐腐蚀处理，防潮防霉，环保无味；
2. 底约5mm透明亚克力+面约3mm有色水晶字。
	3
	套
	850
	2550

	总计：503627元




