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	序 号
	设备
名称
	数 量
	单 位
	品牌
型号
	性能参数
	单价(元)
	合计(元)
	产地

	一、扩声系统
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BD/
贝德
BD-H
0361
F
	扬声器单元：4个扬声器单元，每个扬声器单元4 英 寸 ；
2、阻抗：4 X8欧姆；
3、灵敏度：95DB;
4、失真度：0.8%;
5、階震频率(F0):75 HZ;
6、频率响应：75 HZ～17K HZ;
7、功率通道：4X 60W(独立);
8、室内声场不均匀度指标：室内各座位的稳态声压 级的最大与最小差值范围为：4dB之内；
9、环境噪声指标：教室的位置、教学设备、周边教 学环境所产生的噪声静态不大于45 dB;
10、输入通道：设备具有广播话筒输入通道，可接 入广播话筒使用；
11、支持手机小程序调试设备；
12、手持麦可自动连接本校区的其他吸顶式音响；
13、相邻教室声波干涉指标：相邻教室在1m等高线 以上的空间，其声压级不能超过55 dB;
14、设备具蓝牙功能，可以连接手机等播放音频。
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BD/
贝德
PM10
2
	、功能特点：
1.工作频段：Sub 1GHz;
2.超轻量耳挂拾音话筒，整机重量15g;
3.晶体硅材料拾音麦克风；
4.传输距离：可在20米开阔地带范围内稳定传输音 频数据 ；
5.内置数字硅麦，全数字音频设计，减少模拟数字 转换的音质损失，麦腔内置声学海绵，最大程度减 少杂音和杜绝喷麦；
6.同一话筒可在任意教室的音响连接使用，开机即 可自动连接音响系统；
二、技术指标：
(一)数字音频部分
1.采样精度：24Bit;
2.采样率：24KHz;
3.频率响应：70Hz-17KHz@±3dB;
4.动态范围：70dB;
5.失真：0.1%;
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	6.信噪比：70dB;
7.输出/输入增益：11.8dB。
(二)射频部分
1.频率范围：SuB 1 GHz;
2.选频方式：组合键切换；
3.数据速率：2 Mbps;
4.发射功率：11dBm;
5.最大工作距离：室内20M。
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广播 话筒
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ZRD/ 快想 JG-2 04
	[image: ]1、频率响应：40Hz-16KHz;
2、指向性：心型指向；
3、输出阻抗(阻抗):200Ω;
4、灵敏度：-38dB±2dB;
5、供电电压(V):DC9V/AC220V;
6、咪管长度：420mm;
7、咪线长度、配置：3米单芯、卡龙母+3.5双单声 道插嘴 ；
8、输出、指示：不平衡、座灯、管灯；
9、开关：电子轻触；
10、抗手机、电磁、高频干扰；
11、具有人声还原度处理功能。
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	二、考场监控系统
	



广 州 市 财 经 商 贸 职 业 学 校 2 0 2 6 年 鹤 龙 校 区 教 室 扩 声 系 统 和 监 控 系 统 采 购 项 目                              

143

	




















4
	



















网络
摄像 机
	




















102
	




















个
	
















[image: ]海康 DS-2
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UV-A
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F
	1、支持智能资源模式切换：全抓拍、人脸抓拍、道 路监控、人数统计，多种智能模式可按需切换；
2、全抓拍模式：支持对运动目标进行检测、抓拍、 评分、筛选，输出人脸、人体、车辆、车牌、非机  动车抓拍结果和车牌号码识别；
3、人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍， 最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍  模 式 ；
4、道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓 拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混 行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非 机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车 牌的车辆图片；
5、内置GPU芯片；
6、内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，灯 珠朝向与设备照射方向不同；补光灯开启后正面不 可见补光灯灯珠，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻 点状、条纹状和不规则亮斑；
7、摄像机图像传感器靶面尺寸不小于1/1.8英寸；
8、防护等级： IP67;
9、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境   下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、 车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、 色彩饱和度、对比度、锐度等；
10、焦距&视场角：2.7~13.5mm:水平视场角：107.4° ~39.8°,垂直视场角：56°~22.4°,对角视场角：
130.1°~45.7°;
11、补光灯类型：红外(850nm反射式补光);
12、视频压缩标准：主码流：
H.265+/H.265/H.264/H.264+;
13、子码流：MJPEG/H.265/H.264;
14、音频：2个内置麦克风，1个内置扬声器；
15、物理防护：防水防尘：IP67。
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	合 计 ( 元 ) :
	¥530,4
00.00
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